{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":7,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист2","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"OEM номери",null,"Фото (нажміть на фото для збільш)","Опис","Код","Карточка","Найменування"]
[null,null,null,null,"- висота 100 мм\n- кронштейн 100 мм","68800-00",69501345274,"Кріплення маяка проблескового L-тип"]
[null,null,null,null,"- висота 100 мм","68802-22",69501345275,"Кріплення маяка проблескового Т-тип"]
[null,null,null,null,"- висота 100 мм\n- різьбове з'єднання","68804-44",69501345276,"Кріплення маяка проблескового І-тип"]
[null,null,null,null,"- 3 режими міготіння\n- 12-24 В\n- висота 290 мм","68806-66",69501345277,"Маяк проблесковий LED BE28 290мм"]
[null,null,null,null,"- 3 режими міготіння\n- 12-24 В\n- висота 160 мм","68808-88",69501345278,"Маяк проблесковий LED BE20 160мм"]
[null,null,null,null,"- 3 режими міготіння\n- 12-24 В\n- висота 190 мм","68810-00",69501345279,"Маяк проблесковий LED BE19 FLEX 190мм"]
[null,null,null,null,"- 12-24 В, LED високої потужності\n- міготіння 110 обертів за хвилину \n- висота 280 мм","68812-22",69501345280,"Маяк проблесковий LED BE00 HI 280мм"]